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《商用再加工纤维金属套式拖把》编制说明

一、任务来源

根据浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会《关于下达2026年第三批ZFB团体标准计划项目的通知》，由苍南县胜丰棉制品有限公司牵头起草《商业用再生纤维铁架尘拖》。本标准计划编号为T-ZFB XXXX-2026号，计划完成日期为2026年12月。本标准的提出和归口单位为浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会。
二、制定标准的意义和必要性

（一）行业背景

1、环境压力与终端需求
纺织业作为国民经济与社会发展的基础性产业，全球纤维生产与消费总量持续高速增长。据统计，2025年全球纤维总产量已达约1.32亿吨，预计至2030年将增长至1.47亿吨。纤维消费的快速扩张在满足人类生活需求的同时，也带来了日益严峻的废旧纺织品处置难题。据测算，全球每年产生的废旧纺织品已超过1.1亿吨，但整体回收利用率不足15%。大量废旧纺织品最终被填埋或焚烧处置，不仅造成优质纤维资源的巨大浪费，还引发多重环境风险：填埋产生的甲烷等温室气体加剧全球气候变暖；合成纤维降解过程中释放的微塑料进入土壤和水体，威胁生态系统安全；焚烧处理则可能产生有毒副产物，危害人体健康。在此背景下，推动废旧纺织品的高效循环利用，已成为全球纺织行业绿色转型的共识与方向。
我国是全球最大的纺织品生产国和消费国，每年产生的废旧纺织品总量居世界前列，面临着巨大的资源循环利用压力与机遇。党的二十届三中全会明确提出“加快经济社会发展全面绿色转型”，要求“健全废弃物循环利用体系”；2026年初国家发展改革委等七部门联合发布的《再生材料应用推广行动方案》将纺织业列为重点行业，鼓励在终端产品中使用再生纤维。一系列顶层政策部署，为废旧纺织品循环利用产业的发展指明了方向。

当前，商场、医院、机场、酒店及写字楼等公共场所，已广泛采用以废旧纺织品再加工纤维制成的拖把产品。此类场所具有人流量大、清洁频次高、作业强度大的特点，对拖把的耐用性、清洁效能及尺寸一致性等指标要求远高于普通家庭场景。
2、产业规模与政策导向

我国是全球清洁用品生产与出口第一大国，拥有显著的规模优势和完备的产业链配套。其中，浙江省苍南县望里镇作为国内知名的清洁用品产业集聚区，已建成涵盖废旧纺织品回收、分拣分类、开松梳理、再生纺纱及拖把等清洁终端制品生产制造的完整产业链体系。望里镇2024年规上废纺相关企业达58家，年产值超20亿元；2025年1至8月，规上工业企业总产值14.63亿元，同比增长8.8%。该镇先后获批建设国家循环经济标准化试点、全国产品碳足迹标识认证试点等多个国家级项目，区域产业集聚效应突出，发展基础扎实，为本标准的制定提供了坚实的产业实践支撑。
当前，国家已从宏观战略、行业规划和标准体系三个层面构建起完整的政策支撑框架。宏观战略层面，党的二十届三中全会强调“加快经济社会发展全面绿色转型”，提出“完善资源总量管理和全面节约制度，健全废弃物循环利用体系”。行业规划层面，2022年，国家发展改革委、商务部、工业和信息化部联合印发《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》（发改环资〔2022〕526号），明确提出到2025年废旧纺织品循环利用率达到25%、再生纤维产量达到200万吨，到2030年循环利用率提升至30%、再生纤维产量达到300万吨的目标。2026年初，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、商务部、海关总署、市场监管总局七部门联合印发《再生材料应用推广行动方案》（发改环资〔2025〕1681号），作为我国首个专门部署再生材料应用推广的政策文件，明确鼓励轻纺企业在终端产品中使用再生纤维，逐步提升再生材料应用比例。标准体系建设层面，2026年工业和信息化部等三部门印发《标准引领纺织工业优化升级行动方案（2026-2028年）》，提出到2028年制修订绿色低碳等相关标准300项以上，重点布局废旧纺织品循环利用、碳足迹核算等关键标准。上述政策环境为本标准的研究制定提供了有力的方向指引和制度保障。

3、标准缺失，监管存盲区

现有与再加工纤维相关的国家标准和行业标准均为通用性基础标准，如GB/T 32479《再加工纤维基本安全技术要求》、GB/T 39781《废旧纺织品再生利用技术规范》等国家标准，仅对再生纤维原料的安全指标及通用加工技术提出基本要求，是规范原料端安全性与基本要求的标准，未覆盖终端消费产品；QB/T 4744-2014《纱线平地拖》、T/ZZB 3428-2023《平板拖把》等拖把产品标准，虽涉及拖把产品的通用性能要求，但均未针对商用及公共场所高频、高强度使用场景作出专门规定，也未纳入再加工纤维作为原材料的特殊质量管控指标。上述标准均未能覆盖“商用再加工纤维金属套式拖把”这一特定品类，导致该产品在生产、流通和监管环节存在标准空白。这一缺失使采购方缺少统一的验收依据和产品质量评判准则，难以有效甄别产品优劣；企业质量管控缺乏技术导向，产品升级缺乏标准牵引，不利于行业整体技术水平的提升；从监管端看，质量监督部门缺乏有效的执法依据，难以对“以次充好”等市场乱象实施有效监管。因此，制定适用于商用再加工纤维金属套式拖把产品标准，既是市场需求，也是落实国家绿色低碳政策、推动行业高质量发展的重要抓手。

另一方面，在当前市场竞争中，部分生产企业为压低成本，在拖把核心承重部件——金属架偷工减料：或以薄壁管替代设计规格管材，导致架体刚度不足，使用中易弯折变形；或在金属架表面省去必要的防锈处理工序，在商业清洁的高湿环境下迅速锈蚀、断裂，显著缩短产品使用寿命，增加用户更换频率和采购成本，与绿色发展的初衷背道而驰，不仅如此，金属架的偷工减料还直接影响清洁作业的稳定性与安全性——架体变形可能导致拖布与地面贴合不均，降低清洁效率。
本标准拟从实际使用需求出发，明确以废旧纺织品为主要原料加工制成的拖把在卫生安全、规格尺寸要求、拖把杆耐用性、金属架管壁厚度及耐腐蚀性能等拖把布关键性能等方面的技术指标和试验方法，旨在填补该终端产品标准的空白，为生产、采购和监管提供统一的技术依据。

（二）现行标准情况
目前，我国尚无专门针对“再加工纤维套式拖把”的国家标准、行业标准或团体标准。相关的行业标准有QB/T 4744-2014《纱线平地拖》，适用于以各种纱线或纤维制成拖把头，配有脱水装置或可更换清洁套的平面型拖把；QB/T 4318-2012《胶棉拖把》，适用于以PVA胶棉、金属、塑料为主要材料制作的拖把；QB/T 5426-2019《家用和类似用途蒸汽拖把》，适用于在家庭、学校等场所由非专业人员使用的蒸汽拖把。

国内与再加工纤维相关的国家行业标准有：GB/T 32479《再加工纤维基本安全技术要求》，是再加工纤维产品的安全底线，规定了原料禁限用要求，是制定所有再加工纤维制品标准时必须引用的基础标准。

国外目前暂无与再加工纤维拖把相关的标准。只有通用型产品标准和测试方法标准。

三、主要起草过程
（一）起草单位
该项目由浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会提出并归口。
本文件主要起草单位：苍南县胜丰棉制品有限公司。

本文件参与起草单位：xxx
本文件主要起草人：xxx
（二）主要工作过程
1、前期准备
2026年5月起，标准编制组开展了前期研究与资料收集工作，分析、总结国内外有关标准资料和文献，探讨本标准立项必要性和结构要点，为标准的编制打下了良好的工作基础。
2、标准立项
2025年6月，标准编制组讨论并确定了标准的适用范围、分关键性技术内容，填写了浙纺标团体标准制修订项目建议书，提交至浙江省纺织工程学会浙纺标团体标准秘书处立项。
2025年7月，浙江省纺织工程学会下发《关于2026年第三批ZFB团体标准立项的通知》，《商用再加工纤维铁架尘拖》团体标准正式立项。

3、确定标准编制的原则
标准编制组充分查阅、对比并分析国内外与拖把产品、再加工纤维拖把产品等相关标准和研究文献，结合市场发展相关需求及情况，确定了本标准的编制原则。
4、标准起草
2026年6月，按照标准编制原则，在文献调研和实地调研的基础上，标准编制组提出了标准基本框架并完善形成标准初稿。

四、编制原则与依据
（一）编制原则
本标准的编制遵循合规性原则，根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编制标准草案。
在标准制定过程中，标准编制组遵循以下原则：
协调性：以GB/T 32479《再加工纤维基本安全技术要求》提出的通用要求为基础，明确商业用再加工纤维拖把布的卫生安全要求；结合QB/T 4744-2014《纱线平地拖》QB/T 4318-2012 《胶棉拖把》设置规格尺寸、拖把杆的耐用性等关键性技术指标；根据GB 15979—2024《一次性使用卫生用品卫生要求》设置对微生物（铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）的考核。
适应性：参考QB/T 4744-2014《纱线平地拖》设置了拖把杆尺寸要求，根据QB/T 4318《胶棉拖把》设置了拖把的耐用性、杆部强度、耐腐蚀。
科学性、先进性：由于本标准的拖把布是由50 %以上的废纺织品生产加工而成，因此规定了回收再利用纤维的要求应达到GB/T 32479《再加工纤维基本安全技术要求》中Ⅱ类的要求，并应符合相关的法律法规；由于部分生产企业为降低成本，在拖把的金属架和尘推罩的尺寸上偷工减料，导致产品尺寸不符合标称规格，影响了产品的清洁效果和使用寿命，扰乱了正常的市场秩序，为防止产品以次充好，促进产业健康发展，新增了金属架尺寸和插入式尘推罩尺寸的偏差要求，旨在为产品的质量判定提供统一、科学的依据。
（二）编制依据
本标准的编写按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行。
规范性引用文件包括：

GB/T 1733—1993  漆膜耐水性测定法

GB/T 2828.1—2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829—2025  周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 2912.1  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921—2008  纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度

GB/T 5713  纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 8629—2017  纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630  纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 15979—2024  一次性使用卫生用品卫生要求

GB/T 17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 22798—2019  毛巾产品脱毛测试方法

GB/T 28024  絮用纤维制品异味的测定

GB/T 28025  絮用纤维制品余氯测试方法 水萃取法

GB/T 32479  再加工纤维基本安全技术要求

GB/T 39781  废旧纺织品再生利用技术规范

QB/T 3822  轻工产品金属镀层的硬度测试方法显微硬度法

QB/T 3832—1999  轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

QB/T 3826  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法

QB/T 4318—2012  胶棉拖把

QB/T 4744—2014  纱线平地拖

FZ/T 60021—2021  织带产品物理机械性能试验方法

FZ/T 73020—2019  针织休闲服装

五、主要内容
（一）标准架构
本文件规定了商用再加工纤维金属套式拖把（以下简称拖把）的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

（二）范围
本文件适用于在商用或公共环境场所使用的拖把，拖布由废纺织品再加工纤维为主要材料（50 %以上），拖把杆及其他部件由金属、玻璃纤维、木质材料等制作而成的拖把。

商用或公共环境场所指商场、酒店、机场、候车厅、医院、学校等。
（三）术语和定义
GB/T 32479和GB/T 39781界定的术语和定义适用于本文件。
（四）要求

1、原辅料要求
应选用安全、清洁、卫生、未经脱色褪色的废纺织品为主要原料，所使用的原料应符合废旧纺织品循环再利用相关的法律法规、国家标准、地方标准。
选用的回收再利用纤维应达到 GB/T 32479规定的Ⅱ类要求。
2、指标设置

目前的行业标准QB/T 4318-2012《胶棉拖把》与QB/T 4744-2014《纱线平地拖》均为涉及拖把布安全、物理性能等指标，本标准设置了再加工纤维拖把布的合适指标区间，见表1。
拖把布安全技术要求

	项目
	要求

	异味
	无异味

	pH值
	4.0～9.0

	甲醛含量（mg/kg）
	≤300

	可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）
	禁用

	游离余氯含量/（mg/kg）
	≤10

	水洗尺寸变化率a/%
	长度、宽度
	-3.0～+3.0

	色牢度b，c/级
	耐皂洗色牢度
	沾色
	≥3-4

	
	耐水色牢度
	（变色、沾色）
	≥3-4

	
	耐摩擦色牢度
	干摩
	≥3-4

	
	
	湿摩
	≥3-4

	
	洗液沾色
	≥3

	吸水率d/%
	≥150

	纱线与底部连接强力e
	施于5 N拉力，保持1 min，不断裂脱开

	股线断裂强力f/N
	≥10

	脱毛率/%
	≤2.0

	微生物
	铜绿假单胞菌
	不得检出

	
	金黄色葡萄球菌
	不得检出

	
	溶血性链球菌
	不得检出

	a  仅考核清洁套式拖把布的织物部分。

b  耐湿摩擦、洗液沾色色牢度深色可降半级。

c  深、浅色程度按照GB/T 4841.3规定，颜色深于1/12染料染色标准深色卡为深色，颜色浅于或等于1/12染料染色标准深色卡为浅色。
d  仅考核湿用类拖把布。

e  仅考核清洁套式拖把布。

f  仅考核非清洁套式拖把布。


3、外观质量

本标准主要适用于商场、酒店、医院、机场、学校等商用及公共场所使用的拖把，其使用环境、清洁面积及作业强度与家庭场景存在显著差异，因此对拖把的金属架、拖把布的规格尺寸提出了不同于家用产品的要求。为统一产品规格、防止尺寸偏差过大导致以次充好，本标准新增设置了金属架、拖把布的规格尺寸要求，包括金属架尺寸（长、宽）和插入式尘推罩尺寸（长、宽），见表2。另外，外观、拖把杆规格尺寸的要求符合行业标准QB/T 4318-2012《胶棉拖把》的要求。

金属架规格尺寸要求
                                                                          单位为厘米
	项目
	规格尺寸

	金属架长度
	13±3%

	金属架宽度
	40～110

	插入式尘推罩长度
	16.8±3%

	插入式尘推罩宽度
	45～116

	金属架管壁厚度
	0.6

	金属架管径
	8～10


4、耐用性

根据行业标准QB/T 4318-2012《胶棉拖把》与QB/T 4744-2014《纱线平地拖》设置了杆部强度、部件结合牢度、耐腐蚀性等指标。上述指标旨在确保产品在商用及公共场所高频、高强度使用条件下的结构安全与耐用性能。
五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与现行法律、法规、政策及相关标准无冲突。

六、标准性质的建议说明

本标准拟作为自愿性标准。
七、贯彻标准的要求和建议

本标准自发布之日起正式实施。

标准发布实施后，将向相关企业及时通报标准发布信息，并积极协调、宣传标准内容、鼓励相关企业积极采用本标准。

八、废止现行有关标准的建议

本标准为首次发布，无现行标准的废止建议。

九、其他应予说明的事项

无

《商用再加工纤维金属套式拖把》标准编制组
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