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团体标准
T/ZFB XXXX—XXXX

	


温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 宠物窝
Greenhouse gas—Quantification method and requirements for carbon footprint of products—Pet bed
(征求意见稿)

XXXX - XX – XX发布

XXXX – XX-XX实施

浙江省纺织工程学会   发布


前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省纺织工程学会、浙江省纺织品标准化技术委员会提出并归口。

本文件主要起草单位：浙江省绗缝工艺协会。

本文件参与起草单位：XXXX。

本文件主要起草人：XXXX。

本文件由浙江省绗缝工艺协会负责解释。

本文件版权归浙江省纺织工程学会和浙江省纺织品标准化技术委员会共同所有。未经事先书面许可，本文件的任何部分不得以任何形式或任何手段进行复制、发行、改编、翻译、汇编或将本文件用于其他任何商业目的等。

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 宠物窝
范围

本文件规定了宠物窝的产品碳足迹评价的术语和定义、声明单位、系统边界、数据收集、分配与计算、产品碳足迹报告等内容。

本文件适用于宠物窝产品碳足迹的量化和报告。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO/TS 14027:2017 环境标签和声明 产品类别规则的制定
ISO 14067:2018 产品碳足迹量化与交流的要求与指导技术规范

GB/T 24040-2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架
GB/T 24044-2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南
GB/T 24067-2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南
GB/T 32151-2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则
术语和定义

GB/T 24067、GB/T 24040-2008、FZ/T 54010-2014界定的术语和定义适用于本文件。

宠物窝 pet bed
以纺织面料为原料，填充纺织纤维，经过裁剪、拼接、组装制成的宠物窝。
产品碳足迹 carbon footprint of a product

产品系统中温室气体排放和温室气体清除之和，以二氧化碳当量表达并基于生命周期评价中分析气候变化影响类型的方法进行量化。
[来源：ISO 14067:2018，3.1.1.1]

生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。
[来源：GB/T 24040:2008，3.1]
系统边界 system boundary

通过一组准确确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。
[来源：GB/T 24040:2008，3.32]
不确定性分析 uncertainty analysis

用于量化由于模型的不准确性、输入的不确定性和数据变动的累积而给生命周期清单分析结果带来的不确定性的系统化程序。
[来源：GB/T 24040:2008，3.33]

注：区间或概率分布被用来确定结果中的不确定性。
声明单位
产品碳足迹量化报告中应以声明单位的二氧化碳当量来记录产品碳足迹量化结果。

示例：1个 1.5米长 480g 的宠物窝。
系统边界
总则
产品碳足迹系统边界定义为从“摇篮”到“大门”或“摇篮”到“坟墓”，原则上应包括原材料获取阶段、生产阶段、运输存储、使用阶段、废弃阶段。具体系统边界内容见图 1。
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图1 宠物窝产品生命周期系统边界图

系统边界始于绒布、牛津布、防水膜、PP棉、点塑布、海绵、仿麻布等原材料的获取，包含裁剪、拼接、组装等工序的生产阶段，存储分销，使用阶段和废弃阶段。过程包括但不限于：

a）原辅材料的生产、包装、运输过程等；

b) 能源、资源的获取；

c) 再加工厂内的裁剪、拼接、组装等；

d) 固体废弃物的废弃过程。

宠物窝产品的原料包括但不限于：绒布、牛津布、防水膜、PP棉、点塑布、海绵、仿麻布等。

取舍原则
在宠物窝产品碳足迹核算过程中，应量化对所评价宠物窝产品碳足迹有实质性贡献的所有温室气体的排放与移除。核算宠物窝产品碳足迹应量化至少95%所评价产品全生命周期内预计会产生的排放与移除，即任何单一温室气体排放源排放量小于所评价产品温室气体总排放估测值1%时，宜予以舍去，但累计应不超过5%。
注：当估测温室气体排放占比存在较大困难的时候，可采用原辅材料重量代替。当某种原辅材料重量占比不超过1%时可以忽略，累计舍去的重量不能超过原辅材料总重量的5%。

舍去的温室气体排放与移除应有书面记录，并解释所选择的取舍原则对评价结果产生的影响。

数据收集
数据描述

宠物窝产品的碳足迹量化应收集初级数据和次级数据。数据收集范围应含系统边界中的每一个单元过程，数据的获得方式和来源均应详细说明。本章内容给出了宠物窝产品系统边界内涉及的主要数据描述示例。数据描述示例表见表1。

宠物窝单元过程及活动数据
	单元过程
	产品名称
	活动数据

	原材料获取
	绒布生产
	资源能源消耗及污染物排放

	
	牛津布生产
	

	
	防水膜生产
	

	
	PP棉生产
	

	
	点塑布生产
	

	
	海绵生产
	

	
	仿麻布生产
	

	生产阶段
	宠物窝
	绒布、牛津布、防水膜、PP棉、点塑布、海绵、仿麻布等原材料输入数据；国网电力、光伏电力等能源输入数据；包装材料、配件等辅料输入数据；固体废弃物等输出数据；
宠物窝产品产量等输出数据；

	运输存储
	存储分销
	资源能源消耗

	使用阶段
	用户使用
	-

	废弃阶段
	废弃回收再利用
	废弃填埋、回收再利用相关数据


数据质量要求

在开展宠物窝产品碳足迹研究的组织拥有财务或运营控制权的情况下，应收集现场数据。所收集的过程数据应具有代表性。对于最重要的单元过程，即使没有财务或运营控制权，也宜使用现场数据。产品碳足迹评价应通过使用现有最高质量的数据，尽可能地减少偏差和不确定性。数据质量应从定量和定性两个方面衡量。
数据质量评价

本标准根据GB/T 24067中的要求对技术、时间、地域、可靠性、完整性进行评价，确保持续提高数据质量，对质量较差的数据应进行敏感性分析。并参考GB/T 45540中的6.2数据质量评价中的内容规定了具体的数据质量评价方法。

清单计算

以基准流为基础计算系统边界内各单元过程的输入、输出数据，数据收集及处理应按6.1～6.3规定，汇总得到为实现单位声明单位所需的生命周期系统边界内输入、输出数据。
分配与计算
分配
在产品碳足迹核算过程中，对温室气体排放量的分配分为如下情况：
1）同一生产线生产多种规格产品；

2）公用工程部分能源消耗分配到不同生产线或单元过程；
3）废气和固体废弃物处理过程（包括委托处理）温室气体排放分配到不同产品。

应根据GB/T 24040及GB/T 24044规定的分配程序：

1）尽量避免分配；

2）优先使用物理关系（如数量、质量、工时等）进行分配；
3）
若分配无法建立物理关系，宜根据经济价值或其它关系进行分配，且提供所使用分配关系的依据及计算说明。
针对不同情况下的具体分配方法如下：
1）对产出多种规格产品的同一单元过程（如同一生产线），应采用该单元过程或生产线的产品产量进行分配；

2）对公用工程部分能源消耗所产生的温室气体排放，在划分单元过程中应确保各单元过程输入能源和资源可以三级计量。如无法实现单独计量，则应根据该单元过程中生产产品产量占全厂产品产量的比例进行分配；
3）对废气和固体废弃物处理过程（包括委托处理）所产生的温室气体排放，应根据该单元过程中生产产品产量占全厂产品产量的比例进行分配。

计算
数据收集完成后，应对宠物窝产品系统中每一单元过程的温室气体排放与移除进行量化，汇总获得以二氧化碳当量（kgCO2e）表示的宠物窝产品碳足迹。计算方法见公式（1）：
	
	EGHG=∑ADi×EFi×GWPi
	


式中：
EGHG——产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kgCO2e）；
ADi——第i种活动的温室气体活动数据，单位根据具体排放源确定；
EFi——第i种活动对应的温室气体排放因子，单位与温室气体活动数据的单位相匹配；
GWPi——第i种活动对应的全球增温潜势值，数值可参考政府间气候变化专门委员会（IPCC）第一工作组评价报告“自然科学基础”（The Physical Science Basis）中提供的数据。
注：在计算燃料燃烧排放二氧化碳时，排放因子也可为含碳量、碳氧化率及二氧化碳折算系数（44/12）的乘积。

产品碳足迹报告
产品碳足迹报告可采取以下形式：
——产品碳足迹评价报告；
——产品碳足迹标识；
——产品碳足迹声明。
若采用产品碳足迹标识或产品碳足迹声明，应同时出具产品碳足迹报告。产品碳足迹报告应符合ISO 14067:2018的规定。

仅规格号型不同的系列宠物窝产品可以包含在同一报告中，每一产品之间的碳足迹偏差范围应不超过±5%，且以其碳足迹平均值作为报告值。

宠物窝产品碳足迹评价结果有效期应不超过三年。
附 录 A
（资料性）
宠物窝碳足迹评价数据收集表示例
表A 给出了数据收集表格式的示例。
A 数据收集表格式示例
	填表日期：XXXX年XX月XX日
	制表人：XXX

	生产者名称
	生产者地址

	产品名称型号：
	统计年份：

	系统边界
	摇篮到大门

	产品产量

	产品名称
	单位
	重量
	数据来源
	备注

	宠物窝
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	原材料获取阶段

	原辅材料类型 
	单位 
	数量 
	运输方式 
	燃料消耗量 
	运输距离
	数据来源 
	备注 

	绒布
	
	
	
	
	
	
	

	牛津布
	
	
	
	
	
	
	

	防水膜
	
	
	
	
	
	
	

	PP棉
	
	
	
	
	
	
	

	点塑布
	
	
	
	
	
	
	

	海绵
	
	
	
	
	
	
	

	仿麻布
	
	
	
	
	
	
	

	生产阶段

	能源消耗

	能源类型
	单位
	数量
	数据来源
	备注

	国网电力
	
	
	
	

	光伏
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	水资源消耗

	水资源类型
	单位
	数量
	数据来源
	备注

	自来水
	
	
	
	

	地表水
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	废弃物排放

	边角料
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


A 数据收集表格式示例(续)
	运输存储阶段

	排放种类 
	单位 
	运输数量
	运输距离
	交通工具
	数据来源 

	宠物窝
	 
	 
	 
	
	 

	……
	
	
	
	
	

	使用阶段

	……
	
	
	
	
	

	废弃阶段

	……
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